**Результаты исследования питьевой воды, атмосферного воздуха и уровня звука в рамках социально – гигиенического мониторинга за 3 кв. 2017 г.**

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества питьевой воды из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района, атмосферного воздуха и уровня звука по результатам социально-­гигиенического мониторинга за 3 квартал 2017 год.

1. В рамках социально-гигиенического мониторинга в 3 квартале 2017 г. из разводящей водопроводной сети: водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская, 28 на санитарно-химические и микробиологические показатели было исследовано 3 пробы питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа (превышение ПДК в среднем в 3 раза).

Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему гигиенический норматив, с указанием дат отбора и результатов исследований, приведены в таблице 1.

Таблица №1

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка отбора | Даты  отбора | Результат исследований по показателям, превышающих норматив |
|  |  | Железо,  мг\л |
| 1. Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28 | 13.07.17 | 0,95±0,23 |
| 03.08.17 | 096±0,24 |
|  | 11.09.17 | 0,95±0,23 |
| Гигиенический норматив |  | не более 0,3 |

1. Программой лабораторного обеспечения социально-гигиенического мониторинга на 2017-2018 гг. на транспортной магистрали Москва - Санкт - Петербург установлена 1 мониторинговая точка, в которой ежеквартально проводятся лабораторные исследования, по следующему адресу:

1) транспортная магистраль автодороги Москва - С.Петербург: Спировский район с.

Выдропужск, ул. Советская, 1 (в 2,0 м от дома)

Проанализировав протокол лабораторных исследований за 3 квартал 2017 г. превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по показателям углерода оксида, азота диоксида, серы диоксид, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 10, формальдегида в контрольной точке не выявлено.

Также, по результатам социально-гигиенического мониторинга за 3 квартал 2017 года, установлено превышение гигиенических нормативов по эквивалентному и максимальному уровню звука на транспортной магистрали автодороги Москва - Санкт- Петербург в с. Выдропужск Спировского района, что не соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562- 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Результаты измерения уровня звука приведены в таблице № 2

Таблица № 2.

Начальник территориального отдела Н.А. Моренко

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка проведения измерения | Дата проведения измерения | Уровень звука | |
| эквивалентный,  дБА | максимальный,  дБА |
| с. Выдропужск, ул. Советская, д. 1(2,0 м от дома) | 16.08.2017 г. | 73,2 | 82,4 |
| ПДУ |  | 65 | 80 |